............................................................................ Załącznik Nr 1

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### NIP\*\*): ....................................................

REGON\*\*):.............................................

tel.\*\*): .....................................................

fax\*\*): .....................................................

adres e – mail\*\*): ....................................

### FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

 **Zamawiający:**

 Gmina Zakroczym

 ul. Warszawska 7

 05-170 Zakroczym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„równanie i kruszywowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w 2017 roku**”**

Ja/My, niżej podpisany/i, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia ......................... i załącznikach do niego, z uwzględnieniem następującego wynagrodzenia ryczałtowego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jm | Przewidywanailość | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1. | równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym  | m2 | 14 000 |  |  |
| 2. | mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że grubość nakładanej warstwy wynosi średnio 10 cm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, | m2 | 500 |  |  |
| 3. | mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych kruszywem z żużli stalowniczych (typu „Aleksander”) lub destruktem asfaltowym przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 8 cm, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym, | m2 | 500 |  |  |
| 4. | mechaniczne wykonanie naprawy dróg gruntowych kruszywem betonowym, naturalnym 0-31,5 mm lub pospółką drogową (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem, | m2 | 1000 |  |  |
| 5. | mechaniczne wykonanie naprawy dróg gruntowych destruktem asfaltowym lub kruszywem z żużli stalowniczych (typu „Aleksander”) (uzupełnienie ubytków, nierówności i itp.) wraz z niezbędnym równaniem i mechanicznym zagęszczaniem, | m2 | 500 |  |  |
| 6. | wykonanie niwelacji poboczy dróg przy założeniu, że średnia grubość zebranego z pobocza materiału (humus, piasek, itp.) wynosi 10 cm. Średnia szerokość pobocza dróg to 1 m.  | m2 | 500 |  |  |
| RAZEM |  |

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 01.09.2017r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W załączeniu przedstawiam:
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
6. oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu – (załącznik nr 3)

......................................................

 miejscowość i data ...............................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/